**ШАМ - 12/680**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ - 12/680** **Размер:** 680х425х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф для документов имеет одну секцию (625х422х480 мм.) с одной дверью (584х347 мм.), с ребром жесткости (500х900х14 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь оборудована ригельным замком на 2 ригеля (300х4 мм.) на расстоянии от верха двери до центра замка 293 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа).  Имеет одну регулируемую по высоте полку (420х455), расстояние от крыши шкафа до верхней полки 185 мм., далее отверстия располагаются на расстоянии 90 мм. и 135 мм..  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Крыши - 34 ; Цоколя - 55.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой (ТУ 16 40-113-55798700-2006) с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШАМ-12/680** | **680х425х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры секции(ВхШхГ), мм** | **625х422х480** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | **Размер одной двери (ВхШ),мм** | **584х347** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (ВхШхГ),мм** | **500х900х14** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт** | **-** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм** | **-** |
| **3** | **Количество полок** | **1** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм** | **185** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полки** | **90 и 135** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **420х455** |
| **4** | **Количество крепежа к полкам, шт** | **4** |
| **5** | **Количество ригельных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, мм** | **292** |
|  | **Размер пластикового основания замка,мм** | **82х82** |
| **6** | **Количество ригелей (замок),шт** | **2** |
|  | **Длина ригеля, мм** | **300** |
|  | **Диаметр ригеля, мм** | **4** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **34** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **55** |
| **9** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **10** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **11** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **12** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **13** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.**  **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**